WDMDriver支持Beyond系列所有板卡的驱动安装，安装步骤如下：

1 关机，拔掉计算机电源，将板卡插到主板对应的PCI（PCI-E）插槽上；

2 接上计算机电源，开机；

3 如果以前计算机没有安装过对应板卡的驱动程序，则会在“设备管理器”发现未知设备；
  
  根据用户操作系统，选择x86/x64，直接运行安装程序：WDMDriver.exe，一直按“下一步”；
 
  直到弹出系统驱动安装对话框，按“下一步”，当出现系统提示“Windows无法验证此驱动程序软件的发布者”时，

  点击“始终安装此驱动程序软件”，驱动安装成功，点击“完成”；到“设备管理器”，找到对应板卡的设备；

4 如果以前计算机安装过对应板卡的驱动程序，则在“设备管理器”找到对应板卡的设备，点击“卸载”，
  
  出现对话框时，勾选“删除此设备的驱动程序软件”，点击“确定”，完成老驱动的卸载；
  
  然后回到“设备管理器”，点击“扫描检测硬件改动”，系统会发现未知设备；重新启动计算机；
  
5 执行3，完成新驱动的安装；

6 默认安装路径为“C:\Program Files\Seekfit\WDMDriver”，包含了各板卡的驱动程序；

 每个板卡子目录里面包含板卡驱动对应的INF文件和SYS文件；用户可以从此处找到某板卡的驱动，打包到自己的软件安装程序；


7 HP、DELL、超微等服务器机器注意事项：

  在以上服务器主板的电脑上，如果正常安装板卡驱动程序后，设备管理器中能正常发现板卡设备，但是打开板卡失败（软件运行不起来），
  
  在BIOS中有个关于PCIE相关的选项配置要设置，以DELL r730为例：
  
  当电脑启动后,按F11（其他电脑按Delete键）,进入BIOS设置，选择"boot manager"配置, 进入后选择"SYSTEM Utilities",进入后选择"Integrated Devices",
 
  进入后将"Memory mapped I/O above 4GB "，将该项设置为disable，一般默认配置是enable；

  其他服务器的BIOS一般都有该选项，只是在BIOS中所在的位置有所不同，该选项为PCI-E相关的配置，一般都有above 4GB字样；

 

  
